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                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
......................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้                                      
         - จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกคราม ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบบ IP/Network Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล           จำนวน 8 จุด  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ดังนี้
ความต้องการทางด้านเทคนิค
1.  กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras
      ๑.๑  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP / Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
๑.๒  สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคุมการ เลื่อน IR       
       Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมด
๑.๓  มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
๑.๔  มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCDหรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่   
       ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้                 
      ๑.๕  สามารถตั้งค่าการแสดงภาพสำหรับบันทึก และสำหรับดูภาพสดให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณ   
	  ภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
      ๑.๖  ความละเอียดของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตั้งแต่ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือ ดีกว่า 
๑.๗  มีความไวแสงน้อยสุด  ไม่มากกว่า 0.5 LUX  สำหรับการแสดงภาพสี  (Day Mode)  และไม่มากกว่า   
       0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
๑.๘  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติBack Focusหรือ True Day&Night  เพื่อให้ภาพมีความคมชัดทั้งในเวลา	   
       กลางวันและ กลางคืน
๑.๙  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
    ๑.๑๐  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream หรือ Dual Streaming สำหรับพื้นที่สำคัญ
    ๑.๑๑  ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกว่า
    ๑.๑๒  สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
    ๑.๑๓  ตัวกล้องรองรับมาตรฐานที่ IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้	มาตรฐาน 
             IP66 หรือ ดีกว่า
    ๑.๑๔  สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้
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๒.  เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล  16  ช่องสัญญาณ
๒.๑  เป็นเครื่องบันทึกภาพแบบ  PC–Base ชนิด Video Recorder มีระบบปฏิบัติการแบบ Window ติดตั้งใน
       ตัวเครื่อง
๒.๒  รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ  MPEG-4 , H.264  และ MJPEG  หรือดีกว่า
๒.๓  รองรับการทำงานหลาย ๆ ฟังก์ชันได้พร้อมกัน ได้แก่ Live View ,Playback ,Record  และ Backup     
	หรือดีกว่า
๒.๔  รองรับการบันทึกสัญญาณภาพจากกล้องผ่านเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า  16  กล้อง
๒.๕  รองรับการบันทึกภาพที่ความละเอียดสูงสุด 3  Megapixels  หรือดีกว่า
๒.๖  รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องที่มีเครื่องหมายการค้า Axis , Mobotix , Panasonic , Arecont	   
       Vision , IQinVision , Flexwatch และ Vivotek ได้เป็นอย่างน้อย
๒.๘  รองรับการบันทึกภาพแบบ Event , Motion  และ Schedule   หรือดีกว่า
๒.๙  สามารถควบคุมการใช้งานกล้องแบบ PTZ  ได้
    ๒.๑๐  รองรับการจัดการผู้ใช้งานโดยที่สามารถกำหนดสิทธิ์การดูภาพสดการดูภาพย้อนหลังได้อิสระในแต่ละกล้อง
    ๒.๑๑  ระบบรองรับหน่วยความจำได้สูงสุด 160 TB หรือดีกว่า
    ๒.๑๒  รองรับโปรแกรมบริหารจัดการ โดยสามารถแสดงภาพได้พร้อมกันสูงสุดถึง 128 กล้อง, สามารถดูภาพ
	   ย้อนหลังและสำรองข้อมูลผ่านโปรแกรมได้
    ๒.๑๓  เป็นโปรแกรมบันทึกภาพจากประเทศเกาหลี  ญี่ปุ่น  อเมริกา  หรือยุโรป  เป็นอย่างน้อย
    ๒.๑๔  เป็นโปรแกรมบันทึกภาพที่ผลิตโดยโรงงานที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับกล้องวงจรปิดและไม่ใช่ สินค้าที่
	สั่งผลิต แบบ OEM
    ๒.๑๕  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบันทึกภาพจากผู้ผลิต  หรือผู้นำเข้า 
	  จากต่างประเทศ
3.  สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic )
  ๓.๑  เป็นชนิดออกแบบให้ใช้ภายนอกอาคาร (Outdoor) มีวัสดุหุ้มแกนภายในที่ป้องกันความชื้นหรือ  น้ำได้เป็น 
   อย่างดี มีวัสดุเปลือกนอกเป็น UV-Resistant, HDPE Outer Jacket หรือดีกว่า
 ๓.๒  เป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกน 
 ๓.๓  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนำแสง (Core) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ไมโครเมตร
 ๓.๔  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุหุ้ม (Cladding) ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ไมโครเมตร ในแต่ละเส้นและมี
	 การกำหนดรหัสสีอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน  TIA/EIA 568 B.3
      ๓.๕  ค่ารัศมีการโค้งงอเท่ากับ 20 เท่าของ External Diameter of cable หรือดีกว่า
4.  ตู้พักกระจายกล้อง
๔.๑  เป็นตู้ที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด
      ๔.๒  สามารถใส่เครื่องสำรองไฟได้
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๕.  ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Cable
๕.๑  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วชนิด Single Mode 
๕.๒  รองรับตามมาตรฐาน IEEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
๕.๓  สามารถรับ-ส่งข้อมูลในอัตรา 100Mbps ผ่านสายใยแก้วชนิดSingle Mode  9/125um หรือ      
	10/125um ได้ในระยะไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย
๕.๔  มีพอร์ท LC Fiber แบบ Single Mode จำนวน 1 ช่อง ระยะทางไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย

๖. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง Gigabit Network Switch
	-  มีพอร์ท Gigabit Ethemetจำนวน 16 ช่อง และGigabit SFP จำนวน 4 ช่อง หรือมากกว่า 
	-  อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือค่าย รองรับมาตรฐาน 
	-  IEEE	802.3	10BASE-T Ethernet
 	-  IEEE	802.3u100 BASE-TX	(FastEthernet)
-  IEEE	802.3ab1000 BASE-T (GigabitEthernet)
-  IEEE	802.3xFlow Control	forFull-Duplex	Mode
-  Auto-negotiation
	-  รองรับ Mac Address จำนวน 16 K หรือมากกว่า
	-  รองรับUTP	Cat5,Cat5e(100m max.)EIA/TIA-568 100-ohm STP(100m max.)
	-  รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMPหรือมากกว่า
	-  สามารถติดตั้ง บน Rack 19” ได้
	-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE,FCCและVCCI CLASS A

๗.  อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE
	- มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 รองรับการทำงานแบบ POE ได้
	- รองรับ DHCP, Network Address Translation (NAT), TCP/IP, DMZหรือดีกว่า
	- รองรับ ACL แบบ MAC-Based Filtering/IP-Based Filteringได้หรือดีกว่า
	- รองรับการทำงาน Port Forwarding และ VPN Pass Through (L2TP, PPTP)หรือดีกว่า
	- รองรับ Web Based Management, Telnet, SNMPหรือดีกว่า

๘.  ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19  นิ้ว 6  U
8.๑  เป็นตู้แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลัง โดยตู้ส่วนกลาง  สามารถ 
	เปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
8.๒  ผลิตจากแผ่นชุปซิงค์ (Electro Galvanized Sheet) ความหนา 1.2 mm.โดยเสายึดอุปกรณ์ทำจากเหล็ก 
	   หนา 2 mm.
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๙.  จอแสดงภาพสี LED ๔o  นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
      ๗.๑  เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า๔oนิ้ว
      ๗.๒  มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 จุดหรือดีกว่า
      ๗.๓  มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
      ๗.๔  มีช่องต่อ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      ๗.๕  มีขาแขวนติดผนังหรือโต๊ะสำหรับวางจอแสดงภาพ
	
๑o.  เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA 
     10.๑  มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า๑ KVA และ ๖๐๐ W
     10.๒  สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
	
ความต้องการทั่วไป
๑. ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด สายสัญญาณ Fiber Optic เครื่อง	บันทึกภาพแบบดิจิตอล และจอแสดงผล  ( CCTV )อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
     	๒. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างน้อย ๑๕ นาที เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
      	๓.  สามารถทำงานได้ในที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียสถึง +๕๐ องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์๙๐ % หรือดีกว่า
      	๔.  ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด ตามแบบแปลน ของ        องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลง ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท.  หรือ คณะกรรมการตรวจรับงาน
	๕.  การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ 	BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้	ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง 
     	๖.  การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง  ปลายทาง  และจุดตัดต่อ ต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจ 	ง่าย
     	๗.  ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขาย  หรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย  ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขหรือ ชดให้	โดยเร็ว
     	๘.  หลังการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
    	๙.  อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบริการ	ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน ในช่วงระยะรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 997,9999.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
/ผู้มีสิทธิ...
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว  โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย							    
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 	๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
	๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๖.  ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ........299,400.-บาท...... (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
๗.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	๘.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
	๙.  คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2557  ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ยกเว้นวันที่  19  มีนาคม  ๒๕๕7  ให้ยื่นซองที่ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  25  มีนาคม   ๒๕๕7 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์) 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,500.- บาท  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  ระหว่างวันที่  11  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7   ถึงวันที่  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางและทางเว็บไซต์ และขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  www.saotong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕37-3046  ในวันและเวลาราชการ			
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7

                                  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอก
(ธรรมนูญ   มูณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
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