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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง  ราคากลางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ
......................................................................
	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮครอลิกกไม่น้อยกว่า 4 ตัน จำนวน 1 คัน ราคากลางที่กำหนด 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป ตามรายการดังนี้
	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะทั่วไป
	เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  พร้อมกระเช้าไฟฟ้า  ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.เมตร  สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง  ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง  โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ   ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองบริหารงานคุณภาพ  มอก.9001  จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา   (ทั้งนี้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
      1.  ตัวรถยนต์
1.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
1.2  ความยาวช่วงล้อไม้น้อยกว่า  3,300  มิลลิเมตร
1.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า  6  ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า  1  เพลา  และมีล้ออะไหล่พร้อม
       กระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
	1.4  คิดตั้งเครื่องปรับอากาศ  น้ำยาแอร์ชนิด  134 A 
	1.5  ติดตั้งวิทยุ  ฟิล์มกรองแสง
2.  เครื่องยนต์
	2.1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า  4  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์	           
                 ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551    
2.2  มีกำลังไม่น้อยกว่า  130  แรงม้า ที่รอบไม่เกิน  3,300  รอบ/นาที
2.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
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3.  ระบบส่งกำลัง
	3.1  คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
	3.2  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
4.  ระบบบังคับเลี้ยว
	4.1  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง  (HYDRAULIC POWER STEERING)
5.  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
	5.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  100 ลิตรฝาปิดมีกุญแจ
6.  ระบบกันสะเทือน
	6.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
7.  ระบบห้ามล้อ
	7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
8.  สมรรถนะรถ
	8.1  สามารถรับน้ำหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็ม 
	       สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
9.  ระบบไฟฟ้า
	9.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
	9.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  35 แอมแปร์
	9.3  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด  24 โวลท์ 
	9.4  มีแบตเตอร์รี่ชนิด  12 โวลท์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
	9.5  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
10.  กระบะบรรทุก
10.1  กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า             
 	4 ลบ.เมตร
10.2  พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ต้องผ่านการ
         ทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า  700  ชั่วโมง  ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์  
         หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
         จำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
10.3  ส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน
10.4  ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
10.5  กระบะบรรทุก  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  มอก.9001
         จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
11.  ระบบยกเทท้าย
11.1  ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันใต้ท้องตัวกระบะ  โดยมีคันโยกหรือ
         สวิทซ์ควบคุมอยู่ในตัวเก๋ง
11.2  ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้าย  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
         อุตสาหกรรม  กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
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12.  เครนไฮดรอลิก
	12.1  สร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ  (EXTRA  HIGH  STRENGTH STEEL) มีค่าความเค้นที่จุดคราก
               (YIELD STRENGTH)  ไม่น้อยกว่า  700 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร  (N/mm.²)
      12.2  เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า  8.40  เมตรโดยไม่ต้องใช้แขนเสริม  และ
               เมื่อต่อกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า  10  เมตร วัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า
	12.3  เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกได้ระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่น้อยกว่า  5.40 เมตร
               โดยไม่ต้องใช้แขนเสริม
	12.4  เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า  1.70  เมตร
	12.5  ที่ระยะ  2.7  เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,530 กิโลกรัม
  	12.6  แขนยกท่อนปลาย  (OUTER  BOOM)   เป็นแขนหกเหลี่ยม  (HEXAGONAT  SECTION
               EXTENSION)  สามารถยืดเข้า – ออกแบบ TELEXCOPIC  ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า  3  ท่อน
	12.7  ที่ระยะรอบ  3.8  เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,120 กิโลกรัม
	12.8  ที่ระยะรอบ  5.4  เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า   790  กิโลกรัม
	12.9  มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น  ดังนี้
		12.9.1  มีระบบการป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครน  เมื่อโมเมนตัมการยกเกิน
		12.9.2  มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน
		12.9.3  มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน  เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหาย
  		            ของสายไฮดรอลิก
		12.9.4  มีการติดตั้งวาล์วปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่าง ๆ เช่นกระบอกสูบ,
			  มอเตอร์ เป็นต้น
		12.9.5  มีการติดตั้งวาล์วระบายความดัน
	12.10  เครนมีน้ำหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน 670 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม)
	12.11  เครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า  410  องศา
	12.12  ติดตั้งที่วัดระดับน้ำมัน และเกจวัดอุณหภูมิ
	12.13  ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด  เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก
	12.14  เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยแนบแคตตา
                      ลอกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  (ทั้งนี้การ
                      กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด
                      แก่ทางราชการ)
13.  ระบบไฟสัญญาณ
	13.1  ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินหมุนชนิดแผงสั้น  ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) มีความ
	         ยาวไม่น้อยกว่า  40 ซม.  ความกว้างไม่น้อยกว่า  20 ซม.  และมีความสูงไม่น้อยกว่า 14 ซม. 
               ฝาเล็นซ์ครอบดวงไฟด้านบนเป็นลายฝ้าเพื่อเพิ่มความเข้มของแสง  ภายในมีโคมไฟหมุนใช้หลอดแบบ
               ฮาโลเจนขนาดไม่น้อยกว่า  70 วัตต์  จำนวน 2  โคม  ให้แสงวับวาบได้ไม่น้อยกว่า  160 ครั้ง/นาที
	         และมีแผ่นสะท้อนแสงอยู่ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสอง  หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับ
               ด้วยสายพานอิสระ  เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดมอเตอร์อีกตัวสามารถทำงานได้ตามปกติ
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14.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ 
	14.1  เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำบรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถ   จำนวน  1 ชุด  
	14.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ  		จำนวน 1  ชุด
	14.3  ถุงมือ  						จำนวน  2  คู่
	14.4  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ				จำนวน  1  ชุด
	14.5  แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม 			จำนวน  1  ชุด
	14.6  หนังสือคู่มือรับบริการ				จำนวน  1  ชุด
14.7  ประแจปากตาย                                          	จำนวน  6  อัน  
          14.8  ประแจแหวน					จำนวน  6  อัน
          14.9  ไขควงปากแบน ขนาด 8 นิ้ว			จำนวน  2  อัน
          14.10  ไขควงปากแฉก ขนาด 8 นิ้ว			จำนวน  2  อัน
          14.11  บล็อกถอดล้อ			             	จำนวน  1  ชุด
          14.12  ค้อนขนาด 1.5 ปอนด์		               	จำนวน  1  เต้า
          14.13  ชุดอัดจาระบี				     	จำนวน  1  ชุด
          14.14  แม่แรงไฮดรอลิก				    	จำนวน  1  ชุด
          14.15  กล่องใส่เครื่องมือกุญแจล็อค		       	จำนวน  1  ชุด
          14.16  บันไดอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	จำนวน  1  อัน
          14.17  ชุดเครื่องมือซ่อมไฟฟ้าพร้อมกล่องเครื่องมือ     	จำนวน  1  ชุด
           14.18  เข็มขัดนิรภัยสำหรับปืนที่สูง อย่างดี         	จำนวน  4  เส้น
 14.19  กรวยจราจร					จำนวน  6  กรวย
           14.20  หนังสือคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมรถยนต์	จำนวน  1   ชุด
      	 14.21  หมวกนิรภัย					จำนวน  2  ชุด
		14.21.1 เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก  ตัวหน้ากากทำจากวัสดุ  Polycarbonate  หรือเทียบเท่า
			  หน้ากากมีความหนาไม่น้อยกว่า  0.9 ม.ม. ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม  มีระบบ
			  ปรับที่สวมศรีษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อกเพื่อปรับระดับได้สะดวก  ได้รับอนุมัติ
			  การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย
			  แนบเอกสารรับรอง  แคตตาลอก
14.22  เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า   จำนวน 1 ชุด
		14.22.1  เป็นเครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC)
		14.22.2  ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสายไฟหรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั้ว
		             ไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจากระยะไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า
		             สนามแม่เหล็ก
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14.22.3  เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียงปิ๊บ  และแสง
		              ไฟกระพริบเป็นจังหวะ จากช้าไปหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า  เพื่อแสดงถึงระยะห่างและ
			   ความแรงของสัญญาณที่พบ
		
14.22.4  ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ความถี่ตั้งแต่ 20 ถึง 100 เฮิรต์
			    แรงดันทางไฟฟ้าตั้งแต่  120 - 46,000 โวลต์หรือสูงกว่า
		14.22.5  สามารถปรับตั้งค่าความแรงของสัญญาณตามปริมาณแรงดันไฟฟ้า ที่ต้องการตรวจวัดได้
			   ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
		14.22.6  สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  และมีระบบเตือนแบตเตอรี่ใกล้
			   หมดและสามารถกันน้ำกระเซ็นสาด  และกันฝนได้  โดยแนบแคตตาลอก  และหนังสือ
			   แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
15.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน
		15.1  การพ่นสีภายนอก  พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิด
		         โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
15.2 การพ่นสีภายในกระบะบรรทุก  พ่นสีกันสนิม EPOXY  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  2 ชั้น
15.3  พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถและใต้บังโคลนหน้า - หลังด้วย       
          บอดี้ชู้ด  หรือแท๊คโค๊ต  หรือเทียบเท่า
15.3 ตัวอักษรต่าง ๆ ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด
	16.  ข้อกำหนดอื่น ๆ
		16.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระบะบรรทุก  ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน  
		         มอก.9001  และ มอก.14001  ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบำรุง
		         รักษาและซ่อมแซม  ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุก  ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรอง
		         มาตรฐานมาในวันเสนอราคา  หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้
		         ประกอบ/ผลิตข้างต้น
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7

                                 				          จ่าสิบเอก  ธรรมนูญ  มูณีเกิด
					                      (ธรรมนูญ  มูณีเกิด) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
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